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一、项目名称:果皮箱采购项目
二、项目内容:
	序号
	货物名称
	材质
	预算单价（元）
	数量
（个）
	预算总价（元）
	备注

	1
	双桶果皮箱
	201不锈钢
	790
	444
	350760
	


三、技术参数：
（一）双桶果皮箱
1、产品名称：双桶果皮箱
2、产品样图
[image: ]
3、规格型号：长100cm * 宽40cm * 高100cm（正负偏离5mm）
4、产品材质说明：
（1）材料：整体采用201优质不锈钢板制作，要求必须具有较好的防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能；
（2）盖采用厚度为0.8mm（正负偏离0.05mm）的201优质不锈钢板经激光切割，折弯焊接打磨成型；无焊接、无毛边；弧形设计：方便雨水滑落，避免雨水残留腐蚀顶盖；
（3）箱体采用厚度为0.8mm（正负偏离0.05mm）的201优质不锈钢板经激光切割，折弯焊接打磨成型；
（4）底座采用厚度为0.8mm（正负偏离0.05mm）的201优质不锈钢板经激光切割，折弯焊接打磨成型，能有效保证果皮箱的底部不锈蚀，保证果皮箱的底部强度；
（5）果皮箱底部设底座固定梁2条，每条梁预留螺栓孔2个；内置固定螺栓4只，螺栓规格为Φ10*80mm（入地深度为100mm）（正负偏离5mm），具有防盗功能；
（6）内胆：垃圾投放内胆采用一体模压成型，高度47cm、容量为40L的高密度聚乙烯（HDPE）材质制作，内壁双面光滑，密封性好，抗冲击性强，阻燃效果好。污水、雨水、酸碱垃圾不容易腐蚀桶身，不长霉、不褪色，烟头引燃风险低，可对垃圾进行分类回收、一次性倾到垃圾方便等性能；
（7）标识要求：箱体一侧设置“可回收”、“其他垃圾”字样标识及对应的物品示意图；                                                                          
（8）外观造型：无焊点链接技术，美观大方，实用、防盗型、符合现代城市设施要求。
四、货物要求
（一）质量要求
1.货物外观清洁，标记以及牌面显示等字体清晰、明确。供应商需保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同的要求。
2.成交供应商必须严格把好产品质量关，货物须有相关质量监督检验部门检验合格证书，交货后供应商提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经现场采购人的验证、确认，符合要求后方可接收。
3.包装：均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、及防碰撞的措施。
4.供应商所提供的货物需按照采购人要求的款式、颜色、标识，并印刷文字图案等内容，垃圾分类标识要准确。
5.凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
6.供应商需保证合同下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商需承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
7.货物必须达到供应商响应文件所提供的性能指标参数且满足采购人需求书的要求。
（二）包装、运输
1.包装必需与运输方式相适应，供应商负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。包装费、运输等费用已包含在合同总价内。
2.货物到达交货地点后，供应商即按合同执行时间进度计划派出有经验的项目经理及工程技术人员到本项目现场进行安装。由供应商派技术人员负责安装调试，直到货物正常投入使用。供应商送新货物时,须在采购人规定的时间内将货物如数送到指定的现场,非因不可抗力超出时限4小时的，按合同进行扣款。
3.完成安装调试后，采购人的技术人员对采购人的使用人员进行指导培训和基本保养。采购人应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由采购人给予的必要的配合。
供应商需提供货物为原制造商制造的原装、全新，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，符合国家及响应文件提出的有关质量标准的设备。交付标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源官方标准。产品必需提供出厂合格证，供应商交货时应将所供货物的所有相关资料一并交付给采购人。
4.双方派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但供应商需至少提前2天告知采购人到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间一次性共同开箱验货，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，供应商需及时补给或更换，如因此造成延期供货，采购人有权按延期交货索赔或扣款。
5.如果实际送货数量与采购人要求送货的数量不一致，多报、虚报送货数量的，发现一次从货款中扣减20000元，并责令免费如数补回货物。
6.因供应商方面的原因导致采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。
（三）安装要求
1.供应商负责对甲方指定的部分现有旧果皮箱（含残余的基座，下同）进行拆除，具体路段以采购人提供为准（湛江市区范围内）。
2.安装距离：按照《环境卫生设施设置标准》（编号为CJJ27-2012号）执行。
新装果皮箱落点标准：①与路树为直线并排安装；②在原拆除位置上安装的，必须修复地貌。
凡拆除旧果皮箱后而不能在原位置重新安装的，必须恢复其道路原貌。
3.拆除的旧果皮箱应保护其完整性，若可继续使用，须调整入次干道安装，无法修复使用的应集中回收，交由采购人按照国有资产管理相关规定处理。
4.果皮箱安装路段、数量、间距由采购人按需要确定。
5.果皮箱拆除及安装费用由成交供应商负责。
五、验收
1.验收应在采购人、供应商共同参加下进行，由供应商提出书面申请（附货物清单、安装清单、拆除清单等相关资料）。
2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付或已安装的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合采购文件、合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。
3.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整支付。换货的相关费用由供应商承担。
4.验收合格后，供应商应向采购人提交完整的技术文件归档资料，技术文件包括：项目的验收、技术文档，完整的软、硬件资料。
5.供应商应对货物（非人为的质量问题）实行四包（包修、包换、包退、包维护保养）。在质保期内，发现由于材料、设计或工艺不良造成的故障，供应商应无条件迅速修复或免费进行更换，并提供免费上门服务。
6.安装调试不符合质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物，不予通过验收。
所有货物在验收时必须完好无破损，数量、质量及安装不低于用户需求书中提出的要求。如供应商所提交的货物出现货不对板等情况，采购人可无条件退货，并解除合同。
六、交货期及交货地点
1.交货期限：合同签订后10个工作日内完成供货及安装。
2.交货地点：采购人指定地点。
七、质保期及售后服务要求
1.质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包维护保养，质保期内的维修费用（包括材料）全部由成交供应商负责，成交供应商需在办理货物验收时出具质量保证承诺函。
2.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后12小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
3.质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。
八、付款方式
1.签订合同后，成交供应商按采购人要求向采购人提供完整且准确的请款材料，采购人在收到材料后15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；项目整体竣工验收合格后，成交供应商按采购人要求向采购人提供完整且准确的请款资料，采购人在收到资料后15个工作日内，向成交供应商支付合同总金额剩余的70%，即付至合同总价款的100%。
2.成交供应商须在采购人办理支付手续前5个工作日内,凭合同、正式发票、验收报告提出申请。
3.采购人在上述期限内向市财政部门提交请款报告即视为按时支付。
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